{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\ngentilmente vi richiederei alcune informazioni aggiuntive:\r\n- riguardo la tipologia di manufatto da produrre, ci sono particolari specifiche tecniche da seguire?\r\n- Gli elementi prefabbricati devono essere armati? e se si c'è una particolare tipologia di rete da utilizzare?\r\n- C'è qualche norma o UNI ISO alla quale attenersi?\r\ngrazie in anticipo per le info,\r\nSaluti,\r\nRiccardo Leggi","Spett.le Operatore Economico, con riferimento a vs. quesito si specifica quanto segue.\r\nLe normative a cui attenersi sono le seguenti:\r\n* REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.\r\n* Norma UNI EN 15258:2008 che specifica i requisiti, le prestazioni di base e i criteri per la valutazione della conformità di elementi prefabbricati, realizzati con calcestruzzo armato o precompresso, utilizzati per la costruzione di muri di sostegno.\r\n\r\nI muri prefabbricati devono essere progettati con sezioni idonee ed essere adeguatamente armati per resistere alla spinta dei seguenti materiali: \r\n* legno triturato e sfuso (mobilio, serramenti, imballaggi in legno, ecc. – peso specifico pari a circa 250 kg/mc) provenienti dai centri di raccolta; \r\n* ammendante compostato (misto di fanghi da impianti di depurazione e ramaglie triturate – peso specifico pari a circa 700 kg/mc).\r\n\r\nLa ciabatta deve avere larghezza minima pari a 150 cm; il nodo setto verticale-ciabatta (punto di Momento massimo) deve essere adeguatamente dimensionato con un’adeguata sezione.\r\n\r\nIl calcestruzzo impiegato deve essere di classe non inferiore alla C 28/35.\r\n\r\nOgni elemento (di larghezza 200 cm) deve avere un peso minimo pari a 6.700 kg e deve essere collegato all’elemento adiacente tramite giunto tipo maschio-femmina.\r\n\r\nA titolo puramente chiarificatorio si allega, tra i documenti di gara, un disegno tipo degli elementi prefabbricati richiesti.\r\n\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP\r\ning. Piero Bertolusso\r\n"]