{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, in merito alla fornitura, quali certificazioni e documentazioni, dovranno essere fornite a corredo degli elementi?\r\nLe caratteristiche geometriche e di armatura metallica verranno fornite?\r\ngrazie","Spett.le Operatore Economico, con riferimento a vs. quesito si comunica che le caratteristiche tecniche e le normative di riferimento saranno specificate nel capitolato speciale di appalto che verrà trasmetto a tutti i soggetti che avranno manifestato interesse.\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP "]
[2,"SI CHIEDE ALLA SIGNORIA VOSTRA SE E' POSSIBILE PRECISARE LO SPESSORE DEL MURO SIA IN ALTEZZA CHE IN PIANTA. E PRECISARE IL DIAMETRO E LE LUNGHEZZE DEI FERRI USATI NELLO SCHEMA ALL.01. \r\nATTENDO VOSTRE\r\nCORDIALI SALUTI, MASTROINNI COSTRUZIONI SRL. ","Spett.le Operatore Economico, in risposta a vs. quesito, si riporta quanto già indicato a Capitolato: \r\n- I muri dovranno avere adeguata armatura in acciaio e sezione in calcestruzzo C28/35 , per utilizzo da confinamento di cumuli di materiali di peso specifico 800 Kg/mc ed altezza massima 4,5 m, con dimensioni indicative come da schema tipo allegato (all.1 del Capitolato).\r\n- La ciabatta deve avere larghezza minima pari a 150 cm; il nodo setto verticale-ciabatta (punto di Momento massimo) deve essere adeguatamente dimensionato con un’adeguata sezione ed una sufficiente armatura.\r\nOgni muro dovrà avere minimo 4 fori equidistanti per ogni lato della ciabatta di appoggio con diametro 20 mm circa tale da consentire l’inserimento dei tasselli per il fissaggio a terra. \r\n\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP\r\n"]