{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nper la procedura con CIG B2C1CDA98E chiediamo i seguenti chiarimenti:\r\n1)\tLa potenza del motore netta secondo quale standard deve essere valutata?\r\n2)\tRispetto alle potenze nette indicate in capitolato di appalto, è possibile considerare un range 200 kW ± 7% (più o meno)\r\n3)\tIl sistema di filtraggio aria cabina può essere installato sul tetto della cabina?\r\n4)\tSono presenti dei gas silossanici nell’atmosfera di lavoro della macchina?\r\n\r\n\r\nCordialmente,\r\nCGT S.p.A.","Spett.le Operatore Economico, con riferimento a vs. quesito, si specifica quanto segue:  \r\n\r\n1) Lo standard per la valutazione della potenza netta del motore è l'ISO 9249;\r\n2) La potenza netta di 200 KW, come indicato nel Capitolato, è intesa come minima e non sono ammesse tolleranze;\r\n3) Il sistema di filtraggio aria cabina può essere installato sul tetto della cabina;\r\n4) Questa stazione appaltante non dispone di dati analitici per sostenere se vi sia presenza di composti silossanici. Tuttavia, trattandosi di attività di trattamento di rifiuti urbani  non può escludersi la presenza ti tali composti negli ambienti di impiego della pala oggetto di gara.\r\n\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP"]
[2,"Sul capitolato è richiesto Altezza minima al centro di rotazione benna: 4.100 mm + Benna alto ribaltamento\r\nPossiamo offrire la nostra pala che ha un'altezza minima al centro di rotazione benna: 4.200 mm + Benna standard ?\r\nOppure è necessaria proprio la benna ad alto ribaltamento ? \r\nGrazie","Spett.le Operatore Economico, con riferimento a vs. quesito, si specifica che la benna alto ribaltamento è una richiesta di Capitolato, non derogabile.\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP\r\ning. Piero Bertolusso"]