{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, in merito alla procedura CIG: B7A57035C3 , richiediamo i seguenti chiarimenti:\r\n•\tAl fine di un corretto dimensionamento della benna, è necessario conoscere la densità massima del materiale che verrà movimentato dalla macchina.\r\n\r\n•\tIn riferimento al documento \"Capitolato_pala_gommata 2025-signed.pdf\", in corrispondenza del \"ART.5 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME\", viene richiesta \"Altezza minima al centro di rotazione benna: 4.100 mm\" e che sia di tipo ad alto ribaltamento. Questo valore è raggiungibile e superabile dalla classe di macchina richiesta anche senza l'utilizzo di benne ad elevato ribaltamento; è comunque necessaria una benna di questa tipologia o può essere ammessa una benna con cinematismo standard, purché rispetti l'altezza minima di 4.100mm?\r\n\r\n•\tIn riferimento al documento \"Capitolato_pala_gommata 2025-signed.pdf\", in corrispondenza del \"ART.5 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME\", viene richiesto \"Sistema anti-collisione con frenata automatica in retromarcia con riconoscimento di persone\". Un sistema che, a macchina ferma e con retromarcia inserita, è in grado di inibire la marcia indietro del mezzo qualora venga rilevata una persona, può dirsi soddisfacente dei requisiti?\r\nGrazie","Spett.le Operatore Economico, con riferimento a vs. quesiti, si specifica quanto segue:\r\n1. La densità del materiale è indicata all'art.1 del Capitolato Speciale di Appalto;\r\n2. Quanto indicato all'art.5, ovvero ciascuna delle caratteristiche minime che deve possedere la pala, costituisce requisito minimo della fornitura.\r\n3. Il requisito richiesto è di \"sistema anti-collisione con frenata automatica in retromarcia con riconoscimento di persona\", pertanto trattasi di sistema che azioni il blocco della macchina quanto questa si trovi in movimento. Sistemi di  intervento a macchina ferma non sono pertanto da ritenersi conformi.\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP"]