{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno\r\nè possibile avere maggiori informazioni sul telaio sul quale fare allestimento?\r\nGrazie.","Buongiorno, in merito alla vostra richiesta, si specifica che risulta tutt’ora in corso il procedimento di affidamento della fornitura del telaio dell’automezzo. \r\nLe specifiche disponibili sono costituite dalla caratteristiche minime richieste in relazione al predetto procedimento di gara per la fornitura dell’automezzo nuovo:\r\n-\tCabina corta, guida a sinistra \r\n-\tM.T.T. 26 ton\r\n-\tPasso 4800 mm (mezzo idoneo per installazione allestimento cassoni scarrabili lunghezza 7 m + gru nel retrocabina)\r\n-\tTre assi (asse centrale 4 pneumatici), con terzo asse (posteriore) sterzante a sterzatura comandata\r\n-\tSospensioni anteriore da 8 tonn. - Pneumatiche posteriori\r\n-\tPotenza motrice 460 Cv\r\n-\tEuro 6 (nella versione più aggiornata)\r\n-\tAEBS (comprende ABS – ASR) + BAS o sistema almeno equivalente\r\n-\tEVSC (controllo elettronico della stabilità) o sistema almeno equivalente\r\n-\tTachigrafo digitale\r\n-\tCambio automatico \r\n-\tFreni a disco (ant/post) + Freno motore potenziato o sistema equivalente di supporto alla frenata e/o Rallentatore idraulico integrato\r\n-\tCampana aggancio rimorchio\r\n-\tClimatizzatore aria a controllo elettronico\r\n-\tSistema bluetooth con comandi al volante\r\n-\tAvviso di collisione frontale con frenata di emergenza\r\n-\tCompressore aria bicilindrico 630 cc\r\n-\tModulo per la gestione fino a tre prese di forza\r\n-\tPresa di forza\r\n-\tLimitatore velocità \r\n-\tdisponibilità alla consegna entro 90 giorni dalla conferma d’ordine\r\n-\tImmatricolazione per circolazione su strada, compreso Collaudo MCTC, Marchiatura CE, manuale d’uso e libretto collaudi e verifiche.\r\n-\tConsegna presso l’officina indicata dalla STR\r\n \r\nCordiali saluti\r\nIl RUP\r\ning. Piero Bertolusso"]
[2,"Buongiorno, in relazione alla presente procedura siamo a chiederVi quanto segue.\r\nE’ richiesto che il caricatore abbia un angolo di rotazione maggiore / uguale a 400°. Chiediamo se è vincolante o se è possibile offrire un caricatore con angolo di rotazione di 385°.\r\nCordiali saluti.","Buongiorno, in riscontro a vs quesito si Comunica che quanto indicato in allegato 1 del capitolato speciale di appalto “CARATTERISTICHE E DOTAZIONI MINIME DEGLI ALLESTIMENTI” al punto 2), la voce “- Angolo di rotazione della gru ≥ 400°” è errata e va rettificata con “-Angolo di rotazione della gru ≥ 360°”\r\nPari comunicazione di rettifica, causa errore materiale di trascrizione del capitolato è in corso di pubblicazione sulla piattaforma telematica strweb.traspare.com \r\n\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP\r\ning. Piero Bertolusso\r\n"]
[3,"Buongiorno,\r\navremmo bisogno di capire cos'è l'HASH MD5 .\r\ngrazie\r\n\r\ncosa sono e a cosa servono.\r\ngrazie\r\n\r\n","Tecnicamente l’hash MD5 è una stringa che identifica univocamente un file. \r\nIn questo caso l’hash MD5 è calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload) ad opera del partecipante.\r\nPertanto quest’ultimo, per verificare il corretto inoltro della “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella “BUSTA DI GARA TELEMATICA” e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema. Qualora si riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza della presentazione, è possibile ritirare l’offerta presentata e ripetere l’operazione “INVIO OFFERTA”.\r\nCordiali saluti.\r\n\r\nIl RUP \r\nPiero Bertolusso, ing.\r\n"]
[4,"buongiorno\r\nPer quanto riguarda il dispositivo voltacampane esistono diversi tipi di prodotto in base a gancio installato sulle campane potete inviare informazioni in merito (le vS. campane hanno il gancio a  \"fungo\" oppure ad anello ? se ad anello che diametro?).\r\nGrazie.\r\nAGAZZI CONTAINERS SRL","A riscontro della vostra richiesta di chiarimenti si comunica che:\r\nil gancio delle campane è ad anello è il diametro è di minimo 9 cm\r\ncordiali saluti\r\nil RUP\r\nPiero Bertolusso, ing.\r\n"]
[5,"Buongiorno mi dovreste confermare che il sistema di aggancio delle campane è compatibile con le seguenti informazioni:\r\n- anelli paralleli\r\n- distanza anelli tra 80 e 130 mm\r\n- diametro anelli tra 100 e 105 mm\r\n- corsa massima anello mobile per svuotamento 500 mm\r\n\r\nOppure,inviare il disegno degli anelli delle campane da sollevare.\r\n","In riscontro al vs quesito si riscontra quanto segue.\r\nOltre al riscontro già inoltrato relativo alle dimensioni dell’anello del gancio, a titolo di ulteriore chiarimento, nella sezione documenti di gara della piattaforma è stata inserita l'immagine di rappresentazione grafica del tipo di aggancio delle campane in uso e per cui è richiesto l’allestimento per lo svuotamento.\r\n\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP \r\ning. Piero Bertolusso\r\n"]