{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Chiediamo specifica del prodotto richiesto  per capire di quale tipologia di prodotto necessitate.\r\nInoltre si richiede chiarimento rispetto alla base d'asta di € 1,25/kg per la durata di 4 anni se prevista una revisione del prezzo considerata la durata.","Spett.le Operatore Economico, con riferimento a vs. quesito si specifica che il prodotto da fornire, allo stato di emulsione fluida siliconica, deve risultare privo di carica ionica, dispersibile in acqua e ad alta efficacia nell’abbattimento della schiuma presente nelle vasche di ossidazione dell’impianto di pretrattamento del percolato da discarica di Sommariva Perno (Cn) – loc. Cascina del Mago. \r\nIl contenuto DEI SOLIDI TOTALI (SECCO A 120 °C IN STUFA) deve essere almeno pari al 5% in peso.\r\nInoltre il prodotto deve possedere una stabilità di magazzinaggio per 12 mesi e una capacità d’azione protratta nel tempo.\r\nFatta salva l’eventuale revisione periodica dei prezzi, effettuata ai sensi di legge, i prezzi determinati all’atto dell’aggiudicazione rimarranno invariati per tutta la durata dell’appalto.\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP\r\ning. Piero Bertolusso"]