{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"\r\nBuonasera,\r\ndi seguito nostra richiesta di chiarimenti per la gara con CIG A00A1B310F:\r\n\r\n1.\tdovendo muovere fanghi con peso specifico di 1ton/mc la benna da 7mc è troppo grande. Nel capitolato loro hanno elencato una serie di materiali da movimentare con le relative densità, magari la benna serve solamente per quelli più leggeri.\r\n2.\tLa domanda relativa ai filtri è fatta per evitare problemi futuri dovuti alla scarsa durata di questi perché non adatti al tipo di atmosfera da filtrare.\r\n\r\nCordialmente,\r\nCompagnia Generale Trattori S.p.A.\r\n","Spett.le Operatore economico, in riferimento al primo quesito posto si confermano le caratteristiche tecniche indicate nella documentazione di gara pertanto, la pala, dovrà avere una benna con capacità pari a 7 mc. Non risulta invece chiaro il contenuto del secondo quesito per cui non è possibile fornire chiarimenti. Cordiali saluti.\r\nIl RUP\r\n\r\n "]
[2,"Buongiorno,\r\ndi seguito nostra richiesta di chiarimento:\r\nPer che tipo di inquinanti e in quale concentrazione è richiesto il sistema di filtrazione aria cabina?\r\n\r\nCordialmente,\r\nCompagnia Generale Trattori S.p.A.","Spett.le Operatore Economico riguardo al quesito posto si richiama quanto definito all'art. 5 del Capitolato in merito all'ambiente in cui dovrà lavorare il mezzo oggetto di gara, ossia tra polvere causata dalla movimentazione dei rifiuti (in particolare legno tritato e compost) e vapori organici derivanti dalla decomposizione degli stessi. La scrivente non ha a disposizione concentrazioni e tipologie specifiche dei potenziali inquinanti presenti ma, sempre come definito nel sopracitato articolo di Capitolato, ha già specificato il sistema di filtrazione minimo richiesto ossia \"Sistema filtrazione aria in cabina per ambienti con alta presenza di gas e polveri; in acciaio inox, composto da prefiltro, filtro HEPA e filtro carbone attivo, del peso minimo di 40 kg (senza filtri)\". \r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP.\r\n\r\n "]
[3,"Buon pomeriggio,\r\nper quanto concerne la Cauzione Provvisoria potreste indicarci il tipo di schema da utilizare? Gli schemi del nuovo codice degli appalti non sono ancora stati pubblicati e nel disciplinare non è  indicato.\r\n\r\nCordialmente,\r\nCompagnia Generale Trattori S.p.A.","Il disciplinare di gara prevede la presentazione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando. Occorre pertanto attenersi a tale disposizione tramite soggetti autorizzati al rilascio di tali garanzie, che dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti.\r\nQuesta stazione appaltante non dispone di schema-tipo di cauzione provvisoria.\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP"]
[4,"Buonasera, vorremmo sottoporvi la bozza della gaaranzia provvisoria (questo in virtù del cambio del Codice degli Appalti) e, salvo errori, sembra no esserci la possibilità di allegare documeti ai chiarimenti.\r\n\r\nGrazie,\r\nCGT S.p.A.","Spett.le O.E., \r\nin risposta al vs quesito sono spiacente comunicare che non è possibile inoltrare la documentazione da voi indicata né ottenere una nostra valutazione in questa fase del procedimento.\r\nCordiali saluti.\r\nIl RUP"]